連江縣道路挖掘修復自主檢查表

道路挖掘修復自主檢查表

道路挖掘許可證案號：

施工廠商：

施工範圍：

施工日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 施工標準 | 實際施工 | 檢驗結果 | 備註 |
| 符合 | 不符合 |
| 挖掘作業 | 路面長度 | 公尺 | 公尺 |  |  |  |
| 路面寬度 | 公尺 | 公尺 |  |  |  |
| 人行道長度 | 公尺 | 公尺 |  |  |  |
| 人行道寬度 | 公尺 | 公尺 |  |  |  |
| 埋設深度 | 車道 | 1.0公尺以上 | 公尺 |  |  |  |
| 巷道 | 0.7公尺以上 | 公尺 |  |  |  |
| 人行道 | 0.5公尺以上 | 公尺 |  |  |  |
| 管溝回填厚度 | 車道厚度 | 0.5公尺以上 | 公尺 |  |  |  |
| 巷道路厚度 | 0.3公尺以上 | 公尺 |  |  |  |
| 人行道厚度 | 0.2公尺以上 | 公尺 |  |  |  |
| 壓實度(碎石級配料) | 95％以上 |  |  |  |  |
| 路面修復 | 管溝RC修復厚度 | 0.2公尺以上 | 公尺 |  |  |  |
| 橫向路面修復 | 伸縮縫及切縫為施作單位 |  |  |  |  |
| 縱向路面修復 | 雙線以半線復原，5米以下全線復原 |  |  |  |  |
| 人行道 | 原材質修復 |  |  |  |  |
| 孔蓋提升或降埋 | 周邊加20公分 |  |  |  |  |
| 禁挖區域內路面修復之新舊銜接處高低差 | <0.003公尺 |  |  |  |  |
| 路面修復高低差 | <0.006公尺 | 公尺 |  |  |  |
| 標線復原 |  |  |  |  |  |
| 說明 | ※請依工程規模及性質增加檢查項目 |

注意事項：

1. 請依許可證核准施工內容填寫於標準施工欄。
2. 請依現場施工內容填寫於實際施工欄。
3. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「╱」。
4. 請確實做好自主檢查表，如經查有不符之處，本局將追究相關疏失責任。

以上查核結果確實無誤，如有不實願負相關責任。

申請機關/管線機構承辦人(請核章)：　　　　　　　申請機關/管線機構（請核章）：